**Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №    354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 №    306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 27.08.2012г. №    197 утверждены нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, по электроснабжению общедомовых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек.

**Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях населением Самарской области**

*кВт·ч в месяц на 1 человека*

|  |  |
| --- | --- |
| Количество человек, проживающих в одной квартире | Количество комнат |
| 1 | 2 | 3 | 4 и более |
| Для жилого помещения, оборудованного газовой плитой |
| 1 | 110 | 142 | 161 | 174 |
| 2 | 68 | 88 | 100 | 108 |
| 3 | 53 | 68 | 77 | 83 |
| 4 | 43 | 55 | 63 | 68 |
| 5 и более | 37 | 48 | 55 | 59 |
| Для жилого помещения, оборудованного электрической плитой |
| 1 | 160 | 189 | 206 | 219 |
| 2 | 99 | 117 | 128 | 136 |
| 3 | 77 | 91 | 99 | 105 |
| 4 | 62 | 74 | 81 | 86 |
| 5 и более | 54 | 64 | 70 | 75 |
| Для жилого помещения, оборудованного газовой плитой и электроводонагревателем |
| 1 | 321 | 414 | 468 | 507 |
| 2 | 199 | 256 | 290 | 314 |
| 3 | 154 | 199 | 225 | 243 |
| 4 | 125 | 161 | 183 | 198 |
| 5 и более | 109 | 141 | 159 | 172 |
| Для жилого помещения, оборудованного электрической плитой и электроводонагревателем |
| 1 | 371 | 437 | 478 | 508 |
| 2 | 230 | 271 | 296 | 315 |
| 3 | 178 | 210 | 229 | 244 |
| 4 | 145 | 171 | 186 | 198 |
| 5 и более | 126 | 149 | 163 | 173 |

**Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению**

**на общедомовые нужды населением Самарской области**

*кВт·ч в месяц на 1 кв. м общей площади помещений,*

*входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме*

|  |  |
| --- | --- |
| Этажность здания | Для многоквартирных домов, оснащенных следующими группами оборудования |
| 1 | 2 | 3 |
| Осветительные установки общедомовых помещений | Осветительные установки общедомовых помещений, пассажирский лифт | Осветительные установки общедомовых помещений, пассажирский лифт, грузовой лифт |
| Для жилого дома с централизованным отоплением |
| 1-2 | 1,25 | - | - |
| 3-4 | 1,90 | - | - |
| 5 | 2,16 | 4,91 | 8,24 |
| 6-9 | 3,02 | 5,27 | 7,77 |
| 10-15 | 3,97 | 6,13 | 9,22 |
| 16 и более | 5,86 | 8,28 | 11,36 |
| Для жилого дома, оборудованного крышной котельной |
| 1-2 | 1,58 | - | - |
| 3-4 | 2,23 | - | - |
| 5 | 2,49 | 5,24 | 8,57 |
| 6-9 | 3,35 | 5,60 | 8,10 |
| 10-15 | 4,30 | 6,47 | 9,55 |
| 16 и более | 6,20 | 8,61 | 11,70 |
| Для жилого дома с централизованным отоплением, оборудованного насосным оборудованием холодного водоснабжения |
| 1-2 | 1,25 | - | - |
| 3-4 | 2,28 | - | - |
| 5 | 2,82 | 5,57 | 8,91 |
| 6-9 | 3,77 | 6,02 | 8,52 |
| 10-15 | 4,88 | 7,05 | 10,13 |
| 16 и более | 6,95 | 9,36 | 12,45 |
| Для жилого дома, оборудованного крышной котельной и насосным оборудованием холодного водоснабжения |
| 1-2 | 1,58 | - | - |
| 3-4 | 2,61 | - | - |
| 5 | 3,16 | 5,91 | 9,24 |
| 6-9 | 4,10 | 6,35 | 8,85 |
| 10-15 | 5,22 | 7,38 | 10,47 |
| 16 и более | 7,28 | 9,70 | 12,78 |

**Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек населением Самарской области**

*кВт·ч в месяц на 1 голову животного (птицы)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №    п/п | Направление использования коммунальной услуги | Величина норматива |
| Коровы, лошади | Свиньи | Овцы, козы | Птицы, кролики, норки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | На освещение в целях содержания сельскохозяйственного животного | 0,83 | 0,83 | 0,17 | 0,33 |
| 2. | На приготовления пищи и подогрева воды для сельскохозяйственного животного. | 5,58 | 5,75 | - | - |